 LATVIJAS REPUBLIKA AIZKRAUKLES NOVADA

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

**“AIZKRAUKLES ŪDENS”**

Torņu ielā 1, Aizkraukle,LV-5101, Reģ.Nr.48703000404;PVN maks.reģ.Nr.LV48703000404

Nor.rēķ.LV56 UNLA 0035 9005 0800 1 , SEB Banka, kods UNLALV2X

Tālr. Valdes locekle t/fax 65122143; galv.grāmatv.65122146; e-pasts: udens.birojs@inbox.lv

Aizkrauklē

2024. gada 14. oktobrī

**IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!**

**Atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par iepirkumu “HIDRODINAMISKĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE”, iepirkuma AŪ Nr. 2024/2**

**Jautājums Nr.1.**

*6.14. Aizmugures vākam -- Pilnībā jāveras vaļā, hidrauliski, ar drošības aizsardzību pret nolaišanos. Ar pneimatiskiem slēdžiem.*

Lūgums atļaut piedāvāt arī ar hidrauliskiem slēdžiem, kuru funkcionalitātes, drošības, ergonomiskuma, ērtības, ātruma līmenis nekādā ziņā nav zemāks par pneimatiskiem.

**Atbilde Nr. 1.**

Nav iebildumu, ka tiek piedāvāti arī hidrauliskie slēdži.

**Jautājums Nr.2.**

*7.9. Šļūtenes rullis -- Hidrauliskā/automātiskā spole.*

Vai pareizi saprotam, ka 1. šļūtenes spolei jābūt hidrauliskajai un 2. šļūtenes spolei jābūt automātiskajai?

**Atbilde Nr.2.**

Spolēm jābūt hidrauliskajām.

**Jautājums Nr.3.**

8*.10. Iesūkšanas un iztukšošanas aizbīdņi --  Ar pneimatisko/mehānisko atvēršanu.*

Vai pareizi saprotam, ka tiks akceptēti gan aizbīdņi ar pneimatisko, gan aizbīdņi ar mehānisko atvēršanu? Vai vienam jābūt ar pneimatisko un otrām - ar mehānisko?

**Atbilde Nr. 3.**

Tiks akceptēti gan aizbīdņi ar pneimatisko, gan aizbīdņi ar mehānisko atvēršanu.

Iepirkuma komisija